附件

发布的14项部门计量检定规程编号、名称、主要内容等一览表

| **序号** | **规程编号** | **规程名称** | **主要内容** | **代替规程编号** | **实施过渡期** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JJG(交通) 048—2023 | 水泥电动抗折试验机 | 本规程适用于水泥电动抗折试验机的首次检定、后续检定和使用中检查。 | JJG(交通) 048-2004 | 3个月 |
|  | JJG(交通) 054—2023 | 加速磨光机 | 本规程适用于加速磨光机的首次检定、后续检定和使用中检查。 | JJG(交通) 054-2009 | 3个月 |
|  | JJG(交通) 124—2023 | 公路断面探伤及结构层厚度探地雷达 | 本规程适用于公路断面探伤及结构层厚度探地雷达的首次检定、后续检定和使用中检查。 | JJG(交通) 124-2015,  JJG(交通) 130-2016 | 6个月 |
|  | JJG(交通) 133—2023 | 落锤式弯沉仪 | 本规程适用于落锤式弯沉仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 | JJG(交通) 133—2017 | 3个月 |
|  | JJG(交通) 187—2023 | 水泥混凝土搅拌机 | 本规程适用于试验用水泥混凝土搅拌机的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 3个月 |
|  | JJG(交通) 188—2023 | 混凝土渗透仪 | 本规程适用于测量范围为（0~4）MPa混凝土渗透仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 4个月 |
|  | JJG(交通) 189—2023 | 沥青蜡含量测量仪 | 本规程适用于沥青蜡含量测定仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 3个月 |
|  | JJG(交通) 190—2023 | 压碎值指标测定仪 | 本规程适用于集料试验用压碎值指标测定仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 3个月 |
|  | JJG(交通) 191—2023 | 容量筒 | 本规程适用于容量筒的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 3个月 |
|  | JJG(交通) 192—2023 | 负压筛析仪 | 本规程适用于水泥等粉状物料负压筛析仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 3个月 |
|  | JJG(交通) 193—2023 | [沸煮箱](https://jtst.mot.gov.cn/zxd/m/hPmcStd-detail?params=200223" \t "_blank) | 本规程适用于水泥安定性试验用沸煮箱的首次检定、后续检定和使用中检查 |  | 6个月 |
|  | JJG(交通) 194—2023 | 环刀 | 本规程适用于环刀的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 3个月 |
|  | JJG(交通) 195—2023 | 显微镜式测厚仪 | 本规程适用于显微镜式测厚仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 6个月 |
|  | JJG(交通) 196—2023 | [十字板剪切仪](https://jtst.mot.gov.cn/zxd/m/hPmcStd-detail?params=200640" \t "_blank) | 本规程适用于[十字板剪切仪](https://jtst.mot.gov.cn/zxd/m/hPmcStd-detail?params=200640" \t "_blank)的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 3个月 |