**附件3**

**联网联控系统考核表（服务商）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **考核对象** | **考核内容** | **分值** | **计分标准** | **得分** |
| 社会化监控平台 | 车辆上线率 | 10 | 车辆上线率\*10。 |  |
| 平台连通率 | 20 | 平台连通率\*20； |  |
| 低于90%不得分。 |
| 轨迹完整率 | 25 | 轨迹完整率\*25； |  |
| 低于70%不得分。 |
| 数据合格率 | 25 | 数据合格率\*25； |  |
| 低于80%不得分。 |
| 卫星定位漂移车辆率 | 20 | 20-卫星定位漂移车辆率\*20； |  |
| 高于5%不得分。 |
| 注：①因管理部门监管平台或网络运营商等情况造成断线并报备的，不计为断线时长；②平台上传的车辆数据存在车牌号、车牌颜色、日期时间、经度、纬度、速度、方向、海拔、车辆状态、报警状态等错误信息的，数据判断为不合格。具体参照《JT/T 809-2011》4.5.8相关信息数据体结构之规则；③数据合理参考范围：日期时间：≤当前时间；经度范围：73°33′E至135°05′E；纬度范围：3°51′N至53°33′N；速度：0至160间；海拔：-200至6500之间；④各省可结合地方实际情况优化考核内容及分值。 |